**APSTIPRINĀTS**

Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas

2019.gada 2.oktobra sēdē, protokols Nr.4

***Par atklāta konkursa “******Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2019/78) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **1.jautājums** | Lokālajā tāme Pasūtītāja Nr.11 „Ārējais apgaismojums” Darbu apjoms un apraksts nesakrīt ar projekta specifikāciju ELT „Materiālu un darbu apjomi” .  Lūdzam precizēt darbu apjomus. |
| **Grozījumi** | Pasūtītājs ir veicis grozījumus Lokālajā tāmē Nr.11 “Ārējais apgaismojums”. Darbu apjomi ar grozījumiem pieejami Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
|  | |
| **2.jautājums** | Projekta MK daļā (MK-21) dota specifikācija - Stiklojuma stiprinājuma konstrukcijas - 6705 kg  Lūdzam paskaidrot, kurā pozīcijā Lokālajā tāmē ir iekļauta metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža? |
| **Skaidrojums** | Metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža ir iekļauta Lokālajā tāmē Nr.2 “Vispārējie būvdarbi”, pozīcijās Nr. 7.4., 7.5., 7.6. Vēja aizsargi FS1, FS2, FS3. |
|  | |
| **3.jautājums** | Projekta lapā GP-03 „Žoga notinums„ nav uzrādīts metāla lokšņu biezums mm, kā arī rāmja caurules (50 x40 x ?) sieniņas biezums.  Lūdzam precizēt metāla konstrukcijas aprakstu. Paneļa elementi tikai krāsoti? Bez cinkošanas? |
| **Skaidrojums** | Metāla lokšņu biezums 5mm. Caurules sienas biezums 4 mm, bet to precizē metāla daļu izstrādātājs pirms nožogojuma izgatavošanas. Paneļa elementi krāsoti ar pusspīdīgu pretkorozijas pigmentus saturošu alkīda krāsu, kas piemērota metāla konstrukcijām. Tonis Navy 0230. |
|  | |
| **4.jautājums** | Projekta lapā AR -11 „Vēja aizsargu FS1; FS2; FS3„ ir dots apraksts stikla konstrukcijai. Tonētai plēvei nav uzrādīts tonis. Lai varētu sagatavot cenu piedāvājumu, nepieciešams zināt plēves toni. Atkarībā no toņa cena var mainīties.  Lūdzam precizēt plēves toni. |
| **Skaidrojums** | Plēves tonis RAL 1013. |
|  | |
| **5.jautājums** | Vēja aizsargiem FS1, FS2, FS3 specifikācijā (lapa AR-11) norādīts: “Rūdītas, laminētas stikla loksnes. Kopējais biezums 10mm, tonēta PVB plēve starp stikla loksnēm”. Lai varētu iedot cenu laminētam stiklam ar tonētu plēvi ir jāzina plēves tonis. Atkarībā no toņa stipri var mainīties cena. |
| **Skaidrojums** | Plēves tonis RAL 1013. |
|  | |
| **6.jautājums** | “Vēja aizsargu FS1, FS2 un FS3” specifikāciju. Norādīt informāciju par  stikla apjomiem, urbumu skaitu stikliem (vai stikli nav jāparedz kā figūrstikli). Precizēt stiprināšanas vietas un, ja ir iespējams, stiprināšanas mezglu. Varbūt ir iespējams izstrādāt uzmetumu 3D vai 2D, kurā būtu redzams, kā izskatīsies FS1, FS2 un FS3, kā arī redzēt izklājumu. Kā arī lūdzam precizēt plēves krāsas toni, jo atkarībā no toņa var stipri mainīties izmaksas. |
| **Skaidrojums** | Izpildītājam pirms konkrētā darba veida jāizstrādā metāla konstrukciju detalizācija pirms konkrētā darbu veida uzsākšanas un jāsaskaņo ar Autoruzraugu (Būvkonstrukciju daļas izstrādātāju). Ir precizēts rasējums AR-11\_i1, norādot stiklu skaitu ēkā un urbumu skaitu katrai loksnei. Nav jāparedz figūrstikls. Stiprināšanas vietas un stiprināšanas mezglus sniegs ražotājs. Plēves tonis RAL 1013.  Precizētais rasējums pieejams Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
|  | |
| **7.jautājums** | Iepirkumam pievienotajos apjomos Lokālajā tāmē nr.2, pozīcijā nr.5.26  ir norādīti vārti “Metāla sendvičtipa sekciju vārtu V1 izbūve 4000x2500mm (saskaņā ar specifikāciju, iesk.furnitūru)”, bet būvprojektā rasējumā AR-10 vārti V1 aprakstā ir norādīti kā rullējamie vārti un apraksts par aprīkojumu ir atbilstošs durvīm nevis vārtiem. Lūdzam pasūtītāju precizēt vai vārtus paredzēt sendvičtipa vai rullējamos un kādu aprīkojumu paredzēt? Kā arī precizēt vai krāsa, kura tiks  precizēta būvniecības laikā būs no RAL krāsu kataloga, jo tas var būtiski ietekmēt vārtu izmaksas. |
| **Skaidrojums** | Precizēts rasējums AR-10\_i1, vārtu tips – rullējami alumīnija plākšņu vārti (piem. Hormann Roll Matic). Tonis RAL 7037. Aprīkojums saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.  Precizētais rasējums pieejams Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
|  | |
| **8.jautājums** | Lūdzam precizēt vai žogu un vārtu paneļiem (MP1, MP2, MP3, VP1 un VP2), metāla loksnes panelis ir paredzēts vienā plaknē, jo no tā tad ir atkarīgs rāmja biezums. |
| **Skaidrojums** | Precizēts rasējums GP-03\_i1. Rāmis pa visu žoga paneļa perimetru, panelis stiprināts pie rāmja no vienas puses.  Precizētais rasējums pieejams Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
|  | |
| **Skaidrojums** | Konkursa nolikuma 7.pielikuma “Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai” 8.punktā ir noteikts, ka Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.  Ar šo Komisija sniedz skaidrojumu, ka Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams vietnē <http://espd.eis.gov.lv/> . |
|  | |
| **Skaidrojums** | Ja lokālajās tāmēs ir minēti konkrētu zīmolu materiāli vai izstrādājumi, bet nav norādes “vai ekvivalents”, pretendenti var piedāvāt ekvivalentus, atbilstoši konkursa nolikuma 2.7.punktā noteiktajam,  Tāpat Komisija skaidro, ka gaismekļus ir iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, autoruzraudzības kārtībā saskaņojot ar autoruzraugu, pasūtītāju un būvuzraugu. Nomainot gaismekļus ar līdzvērtīgiem, būvdarbu veicējam ir jāiesniedz jauns apgaismojuma aprēķins ar jaunajiem gaismekļiem. |
|  | |