Iepirkuma LPP 2019/104

**nolikuma 3.3.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 3.IEPIRKUMA DAĻAI**

|  |
| --- |
| **3.iepirkuma daļa “Četru meža kameru ar ārējo GSM antenu un iespēju sūtīt bildes un video uz e-pastu, kā arī SMS attālināto vadības funkciju piegāde”** |
| **Meža kamera ar ārējo GSM antenu un iespēju sūtīt bildes un video uz e-pastu, kā arī SMS attālināto vadības funkciju** |
| **Specifikācija** | **Pieprasītie parametri** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Skata leņķis**  | 52-62o |  |
| **Kustības devēja darbības attālums**  | Ne mazāk kā 25 m |  |
| **IR zibspuldzes darbības attālums** | Ne mazāk kā 20 m  |  |
| **IR zibspuldzes tips**  | Neredzama  |  |
| **Fotoslēdža reaģēšanas laiks**  | Ne vairāk kā 1 sekunde |  |
| **Taimeris**  | Ir  |  |
| **Laika sprīdis**  | Ir  |  |
| **GSM ārējā antena**  | Ir  |  |
| **SMS vadība**  | Ir  |  |
| **Konfigurēšanas iespējas**  | Kamera/dators/ SMS/Android aplikācija  |  |
| **Fotoattēla izšķirtspēja**  | Ne mazāk kā 12 MP |  |
| **Videokameras maksimālā izšķirtspēja**  | 1080p 30fps  |  |
| **Foto/video/foto un video**  | Ir  |  |
| **Informācija uz bildes**  | Datums un laiks  |  |
| **Kameras objektīva atvērums**  | Ne mazāk kā 3 mm |  |
| **SD/SDHC kartes ietilpība**  | Līdz 32 GB |  |
| **Ārējā barošana**  | 6V akumulators vai saules baterija  |  |
| **Ekrāns**  | Ne mazāk kā 2’’ |  |
| **Barošana**  | 8-12 AA 1.5V baterijas  |  |
| **Darba temperatūra**  | -20o līdz +60o |  |
| **Mitruma aizsardzība** | IP 54 |  |
| **Garantija** | Ne mazāk, kā ir noteicis ražotājs | *Norāda garantiju mēnešos* |
| **Piegāde** | Iekļauta cenā |  |
| **Ražotājs, modelis** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |