**APSTIPRINĀTS**

Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas

2019.gada 14.oktobra sēdē, protokols Nr.6

***Par atklāta konkursa “******Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2019/78) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem.***

|  |  |
| --- | --- |
| **1.jautājums** | Lokālajā tāmē 2 prasīts: “Pirms būvniecības uzsākšanas pasūtītājs un būvnieks saskaņo virsmas etalonu, izgatavojot paraugu, saskaņā ar kuru tiek atveidņotas konstrukcijas ar eksponētā betona virsmu”.  Lūdzam šo paraugu ar betona virsmu norādīt tagad vai ar foto vai adresi, kur apskatāms arhitektam pieņemama betona virsma kuru var apskatīt . Tas nepieciešams lai betona kvalitāti varētu ievērtēt cenu aprēķinos. |
| **Skaidrojums** | Attēls ar betona virsmas paraugu ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
| **2.jautājums** | Lūdzam informāciju par pārvietojamajiem zāles krēsliem, vai tie ievērtējami cenu aprēķinos. |
| **Skaidrojums** | Zāles krēslu izmaksas būvuzņēmējam nav jāparedz. |
| **3.jautājums** | Lūdzam 15. un 18. tāmē par labiekārtošanas darbiem norādīt stādu izmērus, lai varam paredzēt atbilstoša izmēra stādus. |
| **Skaidrojums** | Augu saraksts ar norādītiem kokaugu izmēriem ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem – mapē TS-L “Pūt vējiņi augu saraksts 18.11.2018.”  Ziemcietēm stādu izmērus nenorāda. |
| **4.Jautājums** | Projektā lapā AR-4 „Jumta tips J-1 „rakstīts:  - PVC membrāna Protan SE 1.6 mm  - siltumizolācija, piem. Paroc ROS 60 50 mm  - tvaika izolācija, piem. plēve Paroc XMV 020  Savukārt Darbu apjomos Pasūtītāja Lokālajā tāmē Nr.2 poz.3.3 – „Jumts J1„ ir iekļauta tikai PVC membrāna 1.6mm Protan - 440 m2 |
| **Grozījums** | Tāmē norādītie apjomi ir pareizi.  Precizēts rasējums AR-04\_i1\_20191010.  Precizētais rasējums pieejams Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
| **5.Jautājums** | Projekta lapā Dzk-10, griezums 3-3; 4-4 ir uzrādītas tērauda sijas IPE200 (apgaismojuma iekaru stiprināšanai) un tērauda kārbveida sijas 50x50x4mm, solis 600mm (akustisko griestu paneļu stiprināšanai). Pasūtītāja Darbu apjomos minētie apjomi nav iekļauti. |
| **Grozījums** | Profilus 50x50x4 iekļaut akustisko paneļu montāžas cenā Lokālajā tāmē Nr 2\_Vispārējie būvdarbi, pozīcijā Nr. 6.8. “Akustiskie griestu paneļi”  Veikt grozījumus Lokālajā tāmē Nr.2\_Vispārējie būvdarbi, papildinot tāmi ar pozīciju Nr. 6.8.1. “Profils IPE200 (33m)”-740,00 kg   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.8.1. |  | Profils IPE200 (33m) | kg | 740,00 |   Papildināti Darbu apjomi ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
| **6.Jautājums** | Projekta lapā AR-02 “Pirmā stāva plāns”, asis 8-9/c-B, ir uzzīmētas divas WC kabīnes, pēc apzīmējuma tās ir kabīnes ar standarta LTT starpsienām un durvīm. Pasūtītāja Darbu apjomos šāda pozīcija nav iekļauta. |
| **Grozījums** | Paredzēt Lokālajā tāmē Nr 2\_Vispārējie būvdarbi papildus tāmes pozīciju 6.11. “WC LTT starpsienu, no anodēta alu profila sistēmas ar 24mm laminētas skaidu plates pildījumu ar durvīm, montāža” - 7,2m2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.11. |  | WC LTT starpsienu, no anodēta alu profila sistēmas ar 24mm laminētas skaidu plates pildījumu ar durvīm, montāža | m2 | 7,20 |   Papildināti Darbu apjomi ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. |
| **Grozījums** | Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.8.1.punktu šādā redakcijā:  “1.8.1. Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>) **līdz 2019.gada 30.oktobrim pulksten 14.00.”** |