**5. pielikums**

**SIA „Baltic Rim”**

plastmasas izstrādājumu ražotnes

Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414

**RĪCĪBAS PLĀNS**

**SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES (SNG) NOPLŪDES un ugunsgrēka GADĪJUMĀ**

2023

**Rīcības algoritms SNG noplūdes gadījumā**

1. Pamanot SNG noplūdi, nekavējoties pārtraukt jebkuru tehnoloģisko operāciju, kuras rezultātā var rasties dzirkstele un uzliesmot uguns;

SNG noplūdi var pamanīt pēc sekojošām pazīmēm:

* Gāzes specifiskā smaka;
* Skaņa (šņākšana);
* Izskats (apsarmojums, apledojums vai šķidrums savienojuma vietās, karstā laikā – gaisa “vilnis” pie noplūdes vietas;
* Ja nostrādā elektromagnētiskais vārsts (uz gāzes noplūdes sensora deg sarkana diode un skan trauksmes signāls).

1. Avārijas gadījumā, ja ir notikusi gāzes noplūde, vadoties pēc situācijas, jācenšas noslēgt bojāto posmu, aizverot noslēdzošos krānus pirms un aiz gāzes noplūdes vietas, tādā veidā ierobežojot gāzes padevi bojātajai vietai. Noplūdes vietās jāstrādā aizsargcimdos, lai izvairītos no apsaldējuma iegūšanas, nelietot atklātu liesmu;
2. Sazināties ar SNG tvertņu apkalpojošo organizāciju SIA “INTERGAZ” pa tālruni 1804, aprakstīt situāciju un sekot apkalpojošās organizācijas pārstāvja norādījumiem;
3. Ja gāzes smaka ir jūtama telpu iekšā – atvērt logus un durvis un izvēdināt telpas. Vēlams izveidot gaisa plūsmu telpas lejā, jo gāze ir smagāka par gaisu un sakrājas telpas lejā;
4. Ja nav iespējams gāzes noplūdi novērst patstāvīgi, izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) pa tālruni 112;

*VUGD izsaukšanas kārtība*

Izsaucot VUGD pa tālruni 112, jāsniedz šāda informācija:

* Avārijas izcelšanās vietas adrese – Kapsēdes iela 2, Liepāja;
* Informācija par objektu – ražošanas uzņēmums SIA “Baltic Rim”;
* Raksturo avāriju: kas noticis, cik lielā apjomā, vai pastāv sprādziena draudi u.c. ugunsdzēsēju operatīvai rīcībai nepieciešamā informācija;
* Vai ir nepieciešama citu dienestu palīdzība (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, gāzes dienests utt.)
* Jānosauc savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs, pa kuru ir iespējams atzvanīt un saņemt papildus informāciju;
* Jāatbild uz citiem VUGD darbinieka uzdotajiem jautājumiem.

Nepārtraukt sarunu pirmajam. Nenolikt klausuli, pirms nav sniegtas atbildes uz visiem operatora jautājumiem.

1. Darbinieks, kas pamanījis noplūdi, informē par notikušo uzņēmuma vadītāju pa tālruni +371 26536689;
2. Uzņēmuma vadītājs pieņem lēmumu par trauksmes izsludināšanu objektā;
3. Ja pieņemts lēmums izsludināt trauksmi – uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā kāds no objekta darbiniekiem, nospiežot automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas rokas signāldevēju, ieslēdz trauksmes sirēnas (ja tās jau nebūs iedarbojušās automātiski), tādējādi brīdinot objekta darbiniekus, apmeklētājus un objekta teritorijai tuvumā esošos iedzīvotājus un komersantus par pastāvošajiem draudiem;
4. Izdzirdot trauksmes sirēnas, objekta darbinieki un apmeklētāji nekavējoties evakuējas, vadoties pēc evakuācijas plānā norādītajiem virzieniem un pulcējas drošā pulcēšanās vietā – ārpus ēkas, pie angāra (4. pielikums). Evakuāciju vada objekta atbildīgā persona un evakuācijā iesaistās uzņēmuma nodarbinātie. Cilvēki evakuējas pa tuvāko drošāko evakuācijas izeju. Evakuācijas laikā jāseko evakuācijas zīmēm. Evakuējoties nodarbinātie aicina uzņēmuma apmeklētājus evakuēties no uzņēmuma telpām, norādot tiem tuvākās drošākās evakuācijas izejas;
5. Pēc evakuācijas nodarbinātie seko līdzi (līdz glābšanas dienesta vai policijas ierašanās brīdim), lai objektā neiekļūtu nepiederošas personas;
6. Objektā izmantotās elektroiekārtas pirms evakuācijas atslēdz nodarbinātais, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu, šādā veidā:

* izslēdzot iekārtu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ON/OFF;

ja tas neapdraud dzīvību, iekārtu atvieno no elektropadeves, fiziski atslēdzot no elektroapgādes tīkla - izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas;

Inženiertīklus objektā atslēdz tikai objektu apkalpojošās servisa kompānijas pārstāvis.

Kontrolējošām personām, inženiertehnisko sistēmu uzraugošajām personām un darbiniekiem līdz brīdim, kad ierodas VUGD, ir pienākums nodrošināt: tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, elektroierīču un inženiertīklu atvienošanas vai pārslēgšanas organizēšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu.

1. Ja iespējams, tad nepieciešams atslēgt elektroietaišu, ventilācijas un tehnoloģisko iekārtu elektroapgādi, kas atrodas vai var atrasties ugunsgrēka vietā, izņemot ugunsaizsardzības sistēmām paredzēto elektroapgādi. Elektroapgādes atslēguma vietas skatīt 4. pielikumā;
2. Jebkura objekta darbinieka pienākums ir sniegt pirmo palīdzību cietušajiem, NMPD izsaukšana;
3. Materiālo vērtību evakuācija tiek organizēta tikai tad, ja tā netraucē cilvēku evakuācijai;
4. Uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā kāds no objekta darbiniekiem par apdraudējumu informē LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” prokūrists pa tālruni +371 28308642, kas tālāk informē pārējos “Liepājas biznesa centrā” esošos uzņēmumus;
5. Pārējie apkārt esošie objekti tiek brīdināti ar skaņas sirēnām;
6. Pēc VUGD izsaukšanas jānodrošina ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana. Biznesa centra apsargs pie caurlaides Biznesa centrā sagaida ugunsdzēsības apakšvienību un norāda visīsāko ceļu līdz SIA “Baltic Rim” ražotnei;
7. Avārijas vietā, ierodoties VUGD darbiniekiem, objekta atbildīgā persona ziņo par esošo situāciju un veiktajiem pasākumiem notikuma vietā. Nepieciešamības gadījumā objekta darbinieki nodrošina VUGD darbiniekus ar informāciju par tehnoloģiskajām iekārtām, to izvietojumu un tehniskajiem risinājumiem konkrētajā avārijas vietā;
8. Objekta darbinieki rīkojas saskaņā ar VUGD rīkojumiem un sniedz VUGD visu iespējamo atbalstu avārijas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā. Glābšanas un seku likvidācijas darbus objektā un ārpus objekta vada un koordinē VUGD amatpersona, kura pilda glābšanas darbu vadītāja (GDV) pienākumus;
9. Līdz noplūdes pilnai likvidācijai, neizmantot atklātu uguni un nepieļaut dzirksteļošanu, t. sk. nelietot rozetes, neieslēgt un neizslēgt elektroierīces un elektrisko apgaismojumu.

Pēc notikušās avārijas objekta atbildīgā persona par notikušo informē:

* Valsts vides dienestu (VVD) Kurzemes reģionālo vides pārvaldi pa tālruņiem [+371 634 24826](tel:%2B37163424826), [+371 636 26903](tel:%2B37163626903) (darba laikā - darba dienās no plkst. 8.30-17.00) vai Valsts vides dienesta Operatīvās koordinācijas centru + 371 26338800 (24/7);
* Liepājas pašvaldības Vides nodaļu pa tālruni + 371 [634 04745](tel:63404745" \t "_self);
* Ja ir iesaistītas bīstamās iekārtas - Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) pa tālruni +371 65452554;

Ja ir cietuši darbinieki – Kurzemes reģionālo valsts darba inspekciju pa tālruni [+371 63427443](tel:%2B37163427443).

**Rīcības algoritms ugunsgrēka gadījumā**

1. Ja objektā izcēlies ugunsgrēks, ikviena darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot par to VUGD;

*VUGD izsaukšanas kārtība*

Izsaucot VUGD pa tālruni 112, jāsniedz šāda informācija:

* Ugunsgrēka izcelšanās vietas adrese – Kapsēdes iela 2, Liepāja;
* Informācija par objektu – ražošanas uzņēmums SIA “Baltic Rim”;
* Raksturo avāriju: kas noticis, cik lielā apjomā, vai pastāv sprādziena draudi u.c. ugunsdzēsēju operatīvai rīcībai nepieciešamā informācija;
* Vai ir nepieciešama citu dienestu palīdzība (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, gāzes dienests utt.)
* Jānosauc savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs, pa kuru ir iespējams atzvanīt un saņemt papildus informāciju;
* Jāatbild uz citiem VUGD darbinieka uzdotajiem jautājumiem.

Nepārtraukt sarunu pirmajam. Nenolikt klausuli, pirms nav sniegtas atbildes uz visiem operatora jautājumiem.

1. Sazināties ar SNG tvertņu apkalpojošo organizāciju SIA “INTERGAZ” pa tālruni 1804, aprakstīt situāciju un sekot apkalpojošās organizācijas pārstāvja norādījumiem;
2. Ja automātiskā ugunsaizsardzības sistēma nav nostrādājusi, katra nodarbinātā pienākums ir to iedarbināt, nospiežot automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas rokas signāldevēju (iespiežot stikliņu rokas signāldevejā), tādējādi tiek iedarbinātas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas skaņas sirēnas, brīdinot objekta darbiniekus, apmeklētājus un objekta teritorijai tuvumā esošos iedzīvotājus un komersantus par pastāvošajiem draudiem. Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu rokas vadības pogas objektā izvietotas vairākās vietās, visvairāk pie izejām no telpām un gājēju pārvietošanās ceļos, pie kolonnām (skatīt 4. pielikumu);
3. Darbinieks, kas pamanījis ugunsgrēku, informē par notikušo uzņēmuma vadītāju pa tālruni +371 26536689;
4. Ugunsgrēka gadījumā veikt visus iespējamos pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un ierobežošanai, ja tas nerada draudus jūsu veselībai un dzīvībai;
5. Iekšējie ugunsdzēsības krāni objektā izvietoti vairākās vietās – presēšanas, slīpēšanas, montāžas un krāsošanas iecirkņos, kā arī noliktavā. Neizmantot iekšējos ugunsdzēsības krānus, kamēr objektā nav atslēgta elektropadeve;
6. Ugunsdzēsības aparāti objektā izvietoti vairākās vietās, tuvumā darba vietām, pie telpu sienām, kolonnām;
7. Ugunsgrēka gadījumā objekta darbinieki un apmeklētāji nekavējoties evakuējas, vadoties pēc evakuācijas plānā norādītajiem virzieniem un pulcējas drošā pulcēšanās vietā – ārpus ēkas, pie angāra (4. pielikums). Evakuāciju vada objekta atbildīgā persona un evakuācijā iesaistās uzņēmuma nodarbinātie. Cilvēki evakuējas pa tuvāko drošāko evakuācijas izeju. Evakuācijas laikā jāseko evakuācijas zīmēm. Evakuējoties nodarbinātie aicina uzņēmuma apmeklētājus evakuēties no uzņēmuma telpām, norādot tiem tuvākās drošākās evakuācijas izejas;
8. Neiet iekšā piedūmotās telpās, izejot no tām, jāturas tuvāk pie sienām un zemāk pie grīdas, ja iespējams, aizsegt elpošanas orgānus (degunu un muti) ar slapju audumu, lai nerastos saindēšanās no dūmiem un tvana gāzes;
9. Pirmkārt, cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība un veselība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augšstāviem, atstājot telpu, jāaizver aiz sevis visas durvis un logi, jo svaiga gaisa pieplūde veicina uguns strauju izplatīšanos;
10. Pēc evakuācijas nodarbinātie seko līdzi (līdz glābšanas dienesta vai policijas ierašanās brīdim), lai objektā neiekļūtu nepiederošas personas;
11. Objektā izmantotās elektroiekārtas pirms evakuācijas atslēdz nodarbinātais, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu, šādā veidā:

* izslēdzot iekārtu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ON/OFF;

ja tas neapdraud dzīvību, iekārtu atvieno no elektropadeves, fiziski atslēdzot no elektroapgādes tīkla - izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas;

Inženiertīklus objektā atslēdz tikai objektu apkalpojošās servisa kompānijas pārstāvis.

Kontrolējošām personām, inženiertehnisko sistēmu uzraugošajām personām un darbiniekiem līdz brīdim, kad ierodas VUGD, ir pienākums nodrošināt: tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, elektroierīču un inženiertīklu atvienošanas vai pārslēgšanas organizēšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu.

1. Ja iespējams, tad nepieciešams atslēgt elektroietaišu, ventilācijas un tehnoloģisko iekārtu elektroapgādi, kas atrodas vai var atrasties ugunsgrēka vietā, izņemot ugunsaizsardzības sistēmām paredzēto elektroapgādi. Elektroapgādes atslēguma vietas skatīt 4. pielikumā;
2. Jebkura objekta darbinieka pienākums ir sniegt pirmo palīdzību cietušajiem, NMPD izsaukšana;
3. Materiālo vērtību evakuācija tiek organizēta tikai tad, ja tā netraucē cilvēku evakuācijai;
4. Uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā kāds no objekta darbiniekiem par apdraudējumu informē LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” prokūrists pa tālruni +371 28308642, kas tālāk informē pārējos “Liepājas biznesa centrā” esošos uzņēmumus;
5. Pēc VUGD izsaukšanas jānodrošina ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana. Biznesa centra apsargs pie caurlaides Biznesa centrā sagaida ugunsdzēsības apakšvienību un norāda visīsāko ceļu līdz SIA “Baltic Rim” ražotnei;
6. Avārijas vietā, ierodoties VUGD darbiniekiem, objekta atbildīgā persona ziņo par esošo situāciju un veiktajiem pasākumiem notikuma vietā. Nepieciešamības gadījumā objekta darbinieki nodrošina VUGD darbiniekus ar informāciju par tehnoloģiskajām iekārtām, to izvietojumu un tehniskajiem risinājumiem konkrētajā avārijas vietā;
7. Objekta darbinieki rīkojas saskaņā ar VUGD rīkojumiem un sniedz VUGD visu iespējamo atbalstu avārijas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā. Glābšanas un seku likvidācijas darbus objektā un ārpus objekta vada un koordinē VUGD amatpersona, kura pilda glābšanas darbu vadītāja (GDV) pienākumus;

Pēc notikušās avārijas objekta atbildīgā persona par notikušo informē:

* VVD Kurzemes reģionālo vides pārvaldi pa tālruņiem [+371 63424826](tel:%2B37163424826), [+371 63626903](tel:%2B37163626903) (darba laikā - darba dienās no plkst. 8.30-17.00) vai Valsts vides dienesta Operatīvās koordinācijas centru + 371 26338800 (24/7);
* Liepājas pašvaldības Vides nodaļu pa tālruni + 371 [63 404 745](tel:63404745);
* Ja ir iesaistītas bīstamās iekārtas - PTAC pa tālruni +371 65452554;
* Ja ir cietuši darbinieki – Kurzemes reģionālo valsts darba inspekciju pa tālruni [+371 63427443](tel:%2B37163427443).

Pēc ugunsgrēka likvidācijas izsaukt apkalpojošās organizācijas SIA “INTERGAZ” pārstāvi, lai novērtētu gāzes apgādes sistēmas darbspēju un turpmākās ekspluatācijas iespējamību.

**SIA „Baltic Rim” civilās aizsardzības sistēmas sakaru, apziņošana un informācijas apmaiņas SHĒMA**

**Darbinieks, kas pamanījis avāriju**

**LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” prokūrists Livars Vangovskis**

+371 28308642

**1.VUGD izsaukums**

112

**VVD Kurzemes RVP**

+371 634 24826; [+371 63626903](tel:%2B37163626903) (darba laikā - darba dienās no plkst. 8.30-17.00)

**VVD Operatīvās koordinācijas centrs**

+ 371 26338800 (24/7)

**Liepājas biznesa centrā esošie uzņēmumi**

**2. Uzņēmuma vadītājs**

+371 26536689

**Pēc avārijas**

**Liepājas pašvaldība**

+ 371 [634 04745](tel:63404745)

**PTAC**

+371 65452554

**Kurzemes reģionālā valsts darba inspekcija**

+ 371 63427443

SNG noplūdes gadījumā sazināties ar SNG tvertņu apkalpojošo organizāciju SIA “INTERGAZ” pa tālruni **1804**, aprakstīt situāciju un sekot apkalpojošās organizācijas pārstāvja norādījumiem. Ja noplūdi nav iespējams novērst vai ir izcēlies ugunsgrēks, apziņošanu veikt tālāk norādītajā kartībā